Практическая работа по дисциплине  
“Сети и телекоммуникации”

№12

Выполнил:

Студент группы 606-12  
Демьянцев В.В.

# Задание “16.4.6”

# Сценарий


Администратор сети обратился к вам с просьбой подготовить **RTA**и **SW1**для развертывания. Перед его подключением к сети необходимо активировать функции безопасности.

# Инструкции

## Шаг 1: Настройка базовой безопасности на маршрутизаторе

*Откройте командную строку.*

1. Настройте IP-адресацию на компьютере **PCA** в соответствии с таблицей адресации.



*Закройте командную строку.*


*Откройте окно конфигурации*

б.     Используя терминал на RTA, установите консольное соединение с PCA.

в.     Настройте имя хоста как **RTA**.



г.     Настройте IP-адресацию на **RTA** и активируйте интерфейс.



д.     Зашифруйте все открытые пароли.

RTA(config)# **service password-encryption**

е.      Установите минимальную длину пароля 10.

RTA(config)# **security password min-length 10**



ж.     Установите надежный секретный пароль по своему выбору. **Примечание.**Выберите пароль, который вы будете помнить, или вам нужно будет сбросить его, если вы заблокированы на устройстве.



з.     Отключите DNS-поиск.


RTA(config)# **no ip domain-lookup**

и.      Установите доменное имя **CCNA.com** (с учетом регистра для правильного расчета баллов программой Packet Тracer ).

RTA(config)# **ip domain-name CCNA.com**

к.      Создайте произвольного пользователя с надежным шифрованным паролем.

RTA(config)# **username *any\_user* secret *any\_password***



л.     Создайте 1024-разрядные RSA-ключи.

**Примечание**В программе Packet Tracer введите команду crypto key generate rsa и нажмите клавишу Enter для продолжения

RTA(config)# **crypto key generate rsa**

The name for the keys will be: **RTA.CCNA.com**

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: **1024**

м.      Заблокируйте на три минуты всех, кто, выполнив четыре попытки в течение двух минут, не смог войти в систему.

RTA(config)# **login block-for 180 attempts 4 within 120**

н.   Настройте все линии VTY для доступа по SSH и используйте профили локальных пользователей для аутентификации.

RTA(config)# **line vty 0 4**


RTA(config-line)# **transport input ssh**

RTA(config-line)# **login local**

о.     Установите тайм-аут режима EXEC на 6 минут на линиях VTY.

RTA(config-line)# **exec-timeout 6**

п.     Сохраните конфигурацию в NVRAM.



*Закройте окно настройки.*

п. Откройте командную строку на рабочем столе **PCA** , чтобы установить соединение SSH с **RTA**.

*Откройте командную строку.*

C:\> **ssh /?**

Packet Tracer PC SSH

Usage: **SSH -l username target**

C:\>

*Закройте командную строку.*

## Шаг 2: Настройка базовых мер безопасности на коммутаторе


Настройте коммутатор **SW1**с соответствующими мерами безопасности. Для получения дополнительной помощи обратитесь к инструкциям по настройке маршрутизатора.

a.     Нажмите на **SW1** и выберите вкладку **CLI**.

*Откройте окно конфигурации*

б.     Настройте имя хоста как **SW1**.

в.     Настройте IP-адресацию на SW1 **VLAN1** и активируйте интерфейс.



г.     Настройте адрес шлюза по умолчанию.



д.     Отключите все неиспользуемые порты коммутатора.

**Примечание.** На коммутаторе рекомендуется отключить неиспользуемые порты. Один из способов сделать это - просто закрыть каждый порт с помощью команды «**shutdown**». Для этого потребуется доступ к каждому порту по отдельности. Существует метод быстрого внесения изменений в несколько портов одновременно с помощью**команды**interface range. На **SW1**все порты, кроме FastEthernet0/1 и GigabitEthernet0/1, могут быть выключены с помощью следующей команды:

SW1(config)# **interface range F0/2-24, G0/2**

SW1(config-if-range)# **shutdown**

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to administratively down

<Данные пропущены>

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down

Команда использовала диапазон портов 2-24 для портов FastEthernet, а затем один диапазон портов GigabitEthernet0/2.

е.      Зашифруйте все открытые пароли.

ж.     Установите надежный секретный пароль по своему выбору.

з.     Отключите DNS-поиск.

и.      Установите доменное имя **CCNA.com** (с учетом регистра для правильного расчета баллов программой Packet Тracer ).


к.      Создайте произвольного пользователя с надежным шифрованным паролем.


л.     Создайте 1024-разрядные RSA-ключи.


м.   Настройте все линии VTY для доступа по SSH и используйте профили локальных пользователей для аутентификации.

н.   Установите тайм-аут режима EXEC на 6 минут на всех линиях VTY.

о.    Сохраните конфигурацию в NVRAM.







# Задание “16.5.1”