|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Устройство** | **Интерфейс** | **IP-адрес** | **Маска** |
| R1 | G0/0 | S1 192.168.0.158 255.255.255.224 |  |
|  | G0/1 | S2 192.168.0.222 255.255.255.192 |  |
|  | G0/2 | S3 192.168.0.126 255.255.255.128 |  |
|  | G0/3 | S4 192.168.1.62 255.255.255.192 |  |
| S1 | vlan1 | R1 192.168.0.157 255.255.255.224 192.168.0.158 |  |
| S2 | vlan1 | R1 192.168.0.221 255.255.255.192 192.168.0.222 |  |
| S3 | vlan1 | R1 192.168.0.125 255.255.255.128 192.168.0.126 |  |
| S4 | vlan1 | R1 192.168.1.61 255.255.255.192 192.168.1.62 |  |
| PC1 | FE1 | S1-FE0/1 192.168.0.129 255.255.255.224 192.168.0.158 |  |
| PC2 | FE1 | S1-FE0/2 192.168.0.130 255.255.255.224 192.168.0.158 |  |
| PC3 | FE1 | S2-FE0/1 192.168.0.161 255.255.255.192 192.168.0.222 |  |
| PC4 | FE1 | S2-FE0/2 **192.168.0.162** 255.255.255.192 192.168.0.222 |  |
| PC5 | FE1 | S3-FE0/1 192.168.0.1 255.255.255.128 192.168.0.126 |  |
| PC6 | FE1 | S3-FE0/2 192.168.0.2 255.255.255.128 192.168.0.126 |  |
| PC7 | FE1 | S4-FE0/1 192.168.1.2 255.255.255.192 192.168.1.62 |  |
| PC8 | FE1 | S4-FE0/2 192.168.1.3 255.255.255.192 192.168.1.62 |  |